|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/25) İthalat Denetim Rehberi** | | |  | | --- | |  | | | **T.C.**  **EKONOMİ BAKANLIĞI**  **ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  **ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/25)**  **İTHALAT DENETİM REHBERİ**  UYGULAYACAK KURULUŞ Türk Standardları Enstitüsü    içindekiler Tablosu  1.      KAPSAM ve YASAL DAYANAK..............................................................................     1  2.      ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI............................... 1  2.1     Yatay Mevzuat............................................................................................................ i  2.2      Dikey Mevzuat........................................................................................................   1  3.      TANIMLAR................................................................................................................     2  3.1     Bakanlık..............................................................................................................   .....2  3.2      Tebliğ......................................................................................................................   2  3.3      İthalatta Denetime Tâbi Ürünler Listesi...................................................................... 2  3.4      Yetkili Kuruluş........................................................................................................   2  3.5      Kapsam Dışı.............................................................................................................. 2  3.6      Güvenli Ürün............................................................................................................. 2  3.7      Temel Gerekler.......................................................................................................... 2  3.8      Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu.........................................................................   2  3.10      Uygunluk İşareti...................................................................................................... 3  3.11      "E" İşareti................................................................................................................ 3  3.12      "e" İşareti................................................................................................................. 3  3.13      Piyasaya Arz............................................................................................................ 3  3.14      Piyasada Bulundurma.............................................................................................. 3  3.15      Denetmen..............................................................................................................   3  3.16      Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)............................................... 3  3.17      Risk....................................................................................................................... ..3  3.18      Risk Analizi.........................................................................................................     3  3.19      Fiili Denetim..........................................................................................................   3  3.20      [**Türk Standardlan Enstitüsünün (TSE) Görevleri...................................................... 4**](http://192.168.16.11/mavi/mevzuatGoster.aspxUGovdeYaziEkle.aspx#bookmark0)  [**3.21. Tip Onay Belgesi...................................................................................................... 4**](http://192.168.16.11/mavi/mevzuatGoster.aspxUGovdeYaziEkle.aspx#bookmark1)  [**3.22 Mükerrer Başvurular..............................................................................................     4**](http://192.168.16.11/mavi/mevzuatGoster.aspxUGovdeYaziEkle.aspx#bookmark2)  BÖLÜM II............................................................................................................................. 5  4.      [**İTHALAT DENETİM BAŞVURULARI........................................................................   5**](http://192.168.16.11/mavi/mevzuatGoster.aspxUGovdeYaziEkle.aspx#bookmark3)  4.1      [**İthalatçı Firmanın Başvurusu...................................................................................   5**](http://192.168.16.11/mavi/mevzuatGoster.aspxUGovdeYaziEkle.aspx#bookmark4)  [**4.2. Muafiyet ve İstisnalar................................................................................................. 5**](http://192.168.16.11/mavi/mevzuatGoster.aspxUGovdeYaziEkle.aspx#bookmark5)  4.2.1     [**Sanayi Ürünlerinde Girdi Muafiyeti Başvurularının Değerlendirilmesi.................... 5**](http://192.168.16.11/mavi/mevzuatGoster.aspxUGovdeYaziEkle.aspx#bookmark6)  4.3      Fiili Denetim..........................................................................................................     6  5.      FİİLİ DENETİM SÜRECİ................................................................................................ 8  5.1           Denetim İşlemleri..................................................................................................   8  5.2      TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü..................................................................... 8  5.3      İptal İşlemleri............................................................................................................. 8  5.4. Kapsam Kontrolü.....................................................................................................   9  5.5      Şartlı Kabul: İleri İşlem İle Sonuçlandırılacak Başvurular.......................................... 9  5.6      Geri gelen Eşyaya Yönelik Denetim Uygulaması..................................................... 10  5.7      Başvuru Belgelerinin Kontrolü................................................................................. 10    6.      İŞARETLEME KONTROLÜ......................................................................................... 11  6.1     Uygunluk İşaretinin Kontrolü.................................................................................. 11  6.2.1     [**Regülasyonlarm Uygulama Tarihi.......................................................................   16**](http://192.168.16.11/mavi/mevzuatGoster.aspxUGovdeYaziEkle.aspx#bookmark23)  7.      DENETİMLERİN SONUÇLANDIRILMASI................................................................. 17  7.1           [**Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olması............................................................... 17**](http://192.168.16.11/mavi/mevzuatGoster.aspxUGovdeYaziEkle.aspx#bookmark24)  7.2      [**Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olmaması...........................................................   17**](http://192.168.16.11/mavi/mevzuatGoster.aspxUGovdeYaziEkle.aspx#bookmark25)  7.3      Firmaların Denetimin "Red" İle Sonuçlandırılmasına İlişkin Taleplerinin  Değerlendirilmesi............................................................................................................. 17  7.4      Firmaların, Denetimi Red İle Sonuçlanan Ürünler İçin Yeniden Değerlendirme  Talepleri............................................................................... .......................................... 17  7.5      [**Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri............................. 17**](http://192.168.16.11/mavi/mevzuatGoster.aspxUGovdeYaziEkle.aspx#bookmark28)  7.6      Dosyaların Arşivlenmesİ........................................................................................   18  BÖLÜM III...................................................................................................................       18  8.      GEÇİCİ İTHALAT......................................................................................................   18  9.      KAÇAKÇILIK............................................................................................................   18  10.      DENETİM SONUÇLARINA İTİRAZ.......................................................................... 18  11.      BİLDİRİMLER..........................................................................................................   19  EK-1: UYGUNSUZLUK YAZISI (İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE).................................   20  EK-2 TABLO ÖRNEĞİ....................................................................................................... 21      **1.**    KAPSAM ve YASAL DAYANAK  Bu Rehber, 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejim Kararının 5 inci maddesine istinaden Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği ([**Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25**](http://192.168.16.11/mavi/mevzuatGoster.aspx?id=34403)) kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılması usul ve esaslarının belirlenmesine yöneliktir\*  Denetim rehberlerinde yer almayan hususlarla ilgili olarak, firma başvuruları neticesinde verilen talimatlar aksi belirtilmediği sürece münferit olmayıp aynı durumdaki diğer firmalar için de geçerlidir.  Rehber’de yer alan tanım, esas ve düzenlemeler Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili mevzuat kapsamı dışında anlanamaz ve yorumlanamaz.  **2.**    ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI  **2.1**    Yatay Mevzuat  **2.1.1**    11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun "(Çerçeve Kanun)  Kanun, esas itibarıyla piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve piyasada yer alan ürünlerin güvenli olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu itibarla Kanun, anılan nihaî amacın gerçekleştirilmesi İçin gerekli olan sistemin genel hatlarını ve sistemde yer alan bütün aktörlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.  Kanun, ürünlerin piyasaya arz şartlarının, imalatçı ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsamaktadır.  **2.1.2**    1958 tarihli Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma  30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma (1958 Cenevre Andlaşması) araç parçalarının onayına ilişkğn düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu anlaşmanın ekinde yer alan teknik düzenlemeler denetimlerde esas teşkil etmektedir.  **2.2**    Dikey Mevzuat  2.2.15 İthalat Denetimi Mevzuatı  İlgili Regülasyonlar kapsamında yer alan bazı ürünlerin güvenli olarak ithalini teminen hazırlanan Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25) 02/05/2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrerinde yayımlanmıştır.  **3.**      TANIMLAR  **3.1**      Bakanlık  Ekonomi Bakanlığını ifade eder.  **3.2**      Tebliğ  02/05/2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrerinde yayımlanan 2018/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’ni İfade eder.  **3.3**      İthalatta Denetime Tâbi Ürünler Listesi  İlgili Regülasyonlar kapsamına giren ürünlerden, Ekonomi Bakanlığı tarafından ithalatta denetlenmesi gerekli görülen ve Tebliğ ekinde yer alan ürünleri ifade eder.  **3.4**      Yetkili Kuruluş  Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu ifade eder.  **3.5**      Kapsam Dışı  GTİP olarak 2018/25 sayılı Ürün Güvenliği Denetimi (ÜGD) Tebliğinin Ek-l’inde belirtilmekle birlikte, ilgili Regülasyonlarm kapsamına girmeyen ürünü ifade eder.  **3.6**      Güvenli Ürün  Kullanım süresi içinde, normal kullanım şartlarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami Ölçüde koruma sağlayan üründür.  **3.7**      Temel Gerekler  Ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik şartlarını ifade eder.  **3.8**      Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu  Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu ifade eder.  **3.9**      . BM-AEK Regülasyonu  5/1/1997 tarih ve 22868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan; Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan    ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi ifade eder.  **3.10**      Uygunluk İşareti  Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulduğunu gösteren işareti İfade eder.  **3.11**      "E" İşareti  Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösteren işareti ifade eder.  **3.12**      "e" İşareti  Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Avrupa Birliği Yönetmeliklerine/Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösteren işareti ifade eder.  **3.13**      Piyasaya Arz  Bir ürünün yurt içi piyasada ilk defa bulundurulmasını ifade eder.  **3.14**      Piyasada Bulundurma  Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını ifade eder.  **3.15**      Denetmen  İthalat denetimini gerçekleştiren TSE Denetmenin! ifade eder.  **3.16**      Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)  Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin İşlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı ifade eder.  **3.17**      Risk  Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tâbi oldukları BM-AEK Regülasyonuna veya ilgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygun olmama ihtimalini ifade eder.  **3.18**      Risk Analizi  Tebliğin eki "Denetime Tâbi Ürünler Listesf’nde (Ek-1) yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğim belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındakİ bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile PGD sonuçlan; üretici veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi ifade eder.  **3.19**      Fiili Denetim  Belge kontrolü, işaret kontrolü veya fiziki muayeneden biri veya birkaçını ifade eder.  3\*20 Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) Görevleri  İthalat denetimlerinin bu rehberde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamaktır.  İthalat denetimi sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için, teknik ve idari altyapının (internet altyapısı, teknik araç ve gereç vb.) tamamlanması ve geliştirilmesi dâhil, gerekli her türlü tedbiri almaktır.  3\*21. Tip Onay Belgesi  Tip Onay Belgesi, tekerlekli araçlar ile bu araçlarda kullanılan bazı Akşamların, Yönetmelikler/Direktifler ve Teknik Düzenlemelere/Regülasyonlara göre uygunluğunun onaylandığını gösterir belgedir.  3.22 Mükerrer Başvurular  Denetimi red ile sonuçlandırılmış ürünlerin ithal edilebilmesi için ya da denetimi devam eden bir başvuru konusu ürünler için denetimden kaçınmak amacıyla TAREKS’ten yeni bir başvuru yapılması mükerrer başvuru olarak tâbir edilir. Bu durum risk analizi uygulamasının doğru çalışmasını engellemektedir.  Mükerrer başvuru yapılmasının önüne geçilmesini temİnen, başvuruya ilişkin bilgilerde maddi hata yapıldığı tespit edilen denetim başvurularına yönelik uygulamanın;  -         söz konusu başvurunun iptalinin gerektiğinin anlaşılmasını müteakip (denetmen tarafından, firma başvurusu yoluyla veya gerekli hallerde kullanıcı ile görüş alışverişinde de bulunularak), fırma/kullamcımn denetmen tarafından derhal e-posta ile bilgilendirilmesi ve iptal işleminin denetim sürecinin ardından gerçekleştirilmesi,  -         bahse konu e-posta mesajında ve kullanıcı ile irtibat kurulması halinde bu görüşmede, kullanıcıya iptal işleminin gerçekleştirildiği TAREKS’ten teyit edilmeden, iptal konusu ürünler için yeni bir başvuru yapılmaması aksi taktirde ithalatçı firmaya ve kullanıcıya müeyyide uygulanabileceği hususunun önemle hatırlatılması  şeklinde yürütülmesi gerekmektedir. Firmalarca mükerrer başvurunun yapıldığının tespit edilmesi halinde;  -         öncelikle firma/kullanıcmın denetim birimine/denetmene "mükerrer başvuru öncesinde yapılmış yazılı bir iptal başvurusu" bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi,  -         bulunması halinde, son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması,  -         bulunmaması durumunda ise, yine son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması, bunun yanında mükerrer başvuru yapıldığının Bakanlığımıza bildirilmesi  gerekmektedir.    **4.**     İTHALAT DENETİM BAŞVURULARI  **4.1**     İthalatçı Firmanın Başvurusu  İthalat denetim başvurulan Tebliğin 1 sayılı ekinde yer alan "Denetime Tâbi Ürünler Listesi" kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.  Başvuruda Tebliğ’in 5 inci maddesinde yer alan düzenleme esastır. Buna göre, firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-İmza Uygulamaları" kısmında yer alan "E-îmza Uygulamalarına Giriş" bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.  4.2. Muafiyet ve İstisnalar  Başvurulardan, İthalat denetiminden muafiyet ve istisna tanınan başvuruların nitelikleri Tebliğ’in 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;  a.      A.TR belgesine sahip,  b.     Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılacak,  c.      Geri gelen eşya muhteviyatı,  d.     AQAP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ıhtiyaçlan için yapacakları ithalat kapsamı,  e.      29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanunu’ nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar’ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen,  ürünler fiili denetimden muaftır.  Ancak, Tebliğ’in 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanarak, yapılacak değerlendirmede gerektiğinde yukarıda zikredilen "e" bendindeki başvurular hariç diğer maddeler kapsamındaki başvurular fiili denetime yönlendirilebilir. Bu değerlendirmelerde, risk analizinin yanı sıra firmanın önceki başvurularında sunduğu belgeler üzerinde yapılan incelemenin sonuçları, ilgilisİnce düzenlenmemiş belge sunup sunmadığı ile iptal ve mükerrer başvuru durumları da dikkate alınır. Fiili denetime yönlendirilen ürünlerin denetimi, bu denetim rehberindeki esaslara istinaden icra edilir.  **4.2.1**      Sanayi Ürünlerinde Girdi Muafiyeti Başvurularının Değerlendirilmesi  Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak İthal edileceğine dair Bilim,        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün, başvuran firma adına GTÎPTer bazında düzenlediği muafiyet belgesinin elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün İthal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.  Bahse konu muafiyet belgeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince düzenlendikleri tarihten içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan kapasite raporu dikkate alınarak, muafiyet istenen GTÎPTer kapsamı ürünler için GTİP bazında azami muafiyet miktarları belirlenecek ve söz konusu muafiyet belgelerinin üzerine yazılacaktır.  Ayrıca, denetime yönlendirilen ürünler için bahse konu ürünlerin üretim girdisi olduğunun üretici vasfı olan ithalatçı firmalarca beyan edilmesi durumunda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) birimleri tarafından bahse konu üretici firma adına düzenlenen muafiyet belgesi istenir, denetim konusu üretim girdilerine ilişkin olarak BSTB tarafından düzenlenen söz konusu muafiyet belgesinin ibraz edilmesi durumunda;  Denetmen tarafından öncelikle, TAREKS üzerinden Enstitüye iletilen başvuru bilgilerinden söz konusu denetim başvurusunun, TAREKS’te "Üretim Girdisi" muafiyeti seçilmek suretiyle yapılıp yapılmadığı kontrol edilir, müteakiben:  -     "Üretim Girdisi" muafiyeti seçilmeden yapılmış bir başvuru ise, başvuru iptal edilir. Firmaya söz konusu muafiyet seçilmek suretiyle TAREKS üzerinden yeni bir başvuru yapılması gerektiği bildirilir.  -     "Üretim Girdisi" muafiyeti seçilmek suretiyle yapılmış bir başvuru ise, başvuru "Şartlı Kabul- Üretim Girdisi: Denetleme Sonucu" İle sonuçlandırılır."  -     Buna ilaveten, sunulan BSTB İl Müdürlüğünden alınan muafiyet yazısı, ilgilİsince düzenlenip düzenlenmediği hususları göz önüne alınarak ve gerekirse ilgili BSTB İl Müdürlüğü ile de iletişime geçilmek suretiyle tetkik edilir. Bu tetkikin sonucunda, söz konusu belge île ilgili bir şüphe hasıl olması durumunda, bahse konu belge hakkında BSTB’den bilgi alınarak işlem tesis edilir.  -     Denetimi red ile sonuçlanan ürünler için sonradan BSTB girdi muafiyet belgesi ile TSE’ye yapılması halinde bu başvuru Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça ilgili muafiyetten yararlanabilmesi için tekrar denetime açılabilir.  4.3    Fiili Denetim  Başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde aşağıdaki işlemlere başlanır.  **4.3.1** Başvuru Belgelerinin Elektronik Ortamda Sunulması  Tebliğe göre, fiili denetime yönlendirilen ürünler için Tebliğin 2 sayılı ekinde yer alan "Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS’e Yüklenmesi Gereken Belgeler" listesinde belirtilen dokümanların, başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu dokümanların eksik olması durumunda ve firmanın bu başvuruyu devam ettirmek istemesi halinde firmaya sistem üzerinden ilave 10 iş günü süre verilir.  Başvuru kapsamında yüklenmesi gereken belgelerin niteliğine ilişkin esaslar Bölüm 4.3.3 ve 4.3.4’te düzenlenmiştir.  Kuiiamcının herhangi bir nedenle bu işlemi elden yapma talebi dikkate alınmaz. Bu husustaki istisna **4.3.2’de** izah edilmiştir.  Yukarıda zikredilen sürelerden yararlanılmaması halinde başvuru TAREKS tarafından otomatik olarak **"İptal: Belge Eksikliği Sonucu"** ile sonuçlandırılır. Bu şekilde sonuçlandırılan ürünler için kullanıcılar TAREKS’e yeniden başvuru yapabilir.  **4.3.2**      Başvuru Belgelerinin TSE’ye Sunulması  Kullanıcıların, TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvuruların fiili denetime tâbi tutulması halinde yüklenmesi gereken belgeler, ancak teknik bir sorun nedeniyle sisteme yüklenememesi durumunda, TSE’ye elden sunulur.  **4.3.3**      Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS’e Yüklenmesi Gereken Belgeler  1.      Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (\*)  -       Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)  -       Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)  -       Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)  2.      Fatura veya proforma fatura (\*)  3.      Tip Onay Belgesi - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (\*)  \* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarınm veya onaylı örneklerinin İbraz edilmesi zorunludur.  Tip Onay Belgesinin İngilizce olarak düzenlenmesi halinde, Türkçe tercümesi istenmeyecektir. İngilizce dışında diğer dillerde düzenlenen Tip Onay belgeleri için yeminli tercüman, noter veya Konsolosluk onaylı tercüme kabul edilebilecektir.  **4.3.4**      Fiili Denetime Yönlendirilen Başvuru Kapsamında Sunulacak Belgelere İlişkin Esaslar  Elektronik ortamda veya **4.3.2’de** belirtilen durumda TSE’ye elden sunulması gereken, ürüne ait uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilişkin belgelerin ithalatçı firma tarafından imzalanarak, aslına uygunluğu onaylanan örnekleri (imza ve vergi numarasını içeren firma kaşesi mutlaka olmalı) sunulmalıdır. Belgeler imzalanarak onaylanabilir veya belgelerin aslına uygun olduğu imzalı ayrı bir üst yazı ile sunulabilir. Bu durumda, yazı ile ekinde sunulan belgeler arasında mutlaka illiyet bağı (belge numaraları vs. olmalıdır) kurulmalıdır.  Aynı Gümrük Belgesi kapsamında bulunan ürünler için TAREKS üzerinden yapılan bir başvuruya dair sunulan başvuru dosyalarında;  a)      Birden fazla GTİP  b)      Aynı GTİP altında farklı cins, menşe, marka, model ürünler,  c)       İmalatçıları farklı ürünler,  olması gibi durumlarda her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi, fatura, uygunluk beyanları gibi belgelerin ortak olması halinde, uygulanabilir olması durumunda bu belgelerin TAREKS’e bir defa yüklenmesi yeterlidir.  Kullanıcıların başvuru esnasında ibraz ettikleri belgelerin TSE’ye ayrıca sunulması istenmeyecektir. TSE5ye elden başvuru yapılmasının gerekmesi halinde başvuruya ilişkin belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, TSE’ye orijinal vekâletnamenin de sunulması gerekmektedir.  **5.**     FİİLİ DENETİM SÜRECİ  **5.1**     Denetim İşlemleri  Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcının TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde denetim süreci başlar. Fiili denetim olarak adlandırılan ithalat denetim süreci, aşağıda belirtilen hususların bir veya bir kaçım kapsayacak şekilde yapılır.  >       TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü  >       Kapsam Kontrolü ve/veya Belge Kontrolü  >       İşaretleme Kontrolü  >       Fİzikİ Muayene  **5.2**     TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü  Firma kullanıcıları tarafından yapılan başvuruda beyan edilen bilgiler ile TAREKS üzerinden sunulan belgelerin tutarlılığı Denetmen tarafından kontrol edilir. Ürüne ilişkin fatura ile ürün üzerindeki veya ambalajındaki bir bilginin uyuşması illiyet bağı kurulması için yeterli görülmektedir. Kontrol sonucunda tutarlı bulunan başvurular için rehberin 5.4 inci bölümünden itibaren izah edilen işlemlere devam edilir.  Aksi durumdaki başvurular için iptal işlemi aşağıdaki süreç izlenerek gerçekleştirilir.  **5.3**     İptal İşlemleri  İptal işlemlerinde izlenecek yöntem aşağıda belirtilmektedir:  ~ Denetlemesi devam eden başvuruların iptali ancak TSE tarafından yapılabilecek olup, bu durumdaki başvuruların iptali için firmaların TSE ile iletişime geçmesi gerekmektedir.  -       Başvurularda "belge bekleniyor55 aşamasında veya denetim işlemleri sonuçlandırılmış, referans numarası oluşturulmuş ancak fiili ithalatı henüz gerçekleştirilmemiş ürünlere yönelik başvuruların iptal işlemi, sorgulama ekranında, "iptal" sekmesi kullanılmak suretiyle kullanıcılar tarafından yapılabilecektir.  -       Gümrük işlemleri tamamlanarak ithalatı gerçekleştirilmiş ürünlere ilişkin TAREKS başvurularının (bu durumda hâlihazırda yurt içi edilmiş ithalat partisine ilişkin yapılacak yeni TAREKS başvurusunun fiili denetime yönlendirilmesi ihtimali bulunduğundan) firmalarca iptal edilmesi mümkün değildir.  İptal işlemi, mevcut başvurunun incelenmesi aşamasında tespit edilen maddi hata veya hataların düzeltilerek başvurunun tekrarlanabilmesine imkân sağlayan bir işlem olduğundan, TSE tarafından yapılan iptal işlemlerinde firmalardan ücret alınmaz.  Başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda, kullanıcıya Denetmen tarafından konuyu açıklayan bir mesaj iletilir ve başvuruya dair denetim işlemi son aşamaya kadar yapılır. Denetim sonucunda, ürünlerin ithalat denetiminden geçemeyeceği anlaşıldığında başvuru **"red"** ile diğer durumlarda firmanın yaptığı hatayı düzeltmesini teminen **"iptal"** ile sonuçlandırılır. TSE tarafından denetime veya teste tabi tutulan ürünlere ilişkin başvuruların, denetim işleminin tamamlanmasını müteakip maddi hatalar nedeniyle iptal edilmesi neticesinde aynı partinin TAREKS tarafından tekrar teste yönlendirilmesi halinde, ikinci başvurunun iptal edilen başvurunun devamı olduğu dikkate alınarak denetimlerin test yapılmadan sonuçlandırılması gerekmektedir.  5.4. Kapsam Kontrolü  Fiili denetime veya teste yönlendirilen ürünlerin öncelikle ilgili Regülasyonların kapsamında olup olmadığı kontrol edilir ve kapsam dışı olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin denetim, **"Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu"** İle **başvuru tarihi göz önüne alınmaksızın, öncelikle ve süratle** sonuçlandırılır. Kapsam dışında olan ürünlerin denetim işlemlerinin **"Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu"** olarak sonuçlandırılabilmesi için, ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir biçimde illiyet bağı kurulması yeterli görülmektedir.  Firma yetkilisi tarafından kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilk ithalatında ürün fiili denetime yönlendirilir, kapsam dışı olduğu tespit edilen ürünlerin ithalatı "Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır. İthalat denetimine tâbi olan bir ürünün, daha önce denetim esnasında kapsam dışı olduğu tespit edilen bir ürünle aynı ürün olması nedeniyle kullanıcı tarafından kapsam dışı olarak beyan edilmesi durumunda, fiili denetime yönlendirilip yönîendirilmeyeceği TAREKS tarafından risk analizine göre tespit edilir.  **5.5**    Şartlı Kabul: İleri İşlem İle Sonuçlandırılacak Başvurular  Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; ilgili teknik mevzuatta aksi belirtilmedikçe, imalatçı tarafından montaj, paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir imalatçıdan alınan veya imalatçının yurt dışında olması halinde imalatçı tarafından ithal edilen ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmez.  Ürün, Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca **"piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmemesi halinde"** başvuru sistem üzerinden **"Şartlı Kabul: İleri İşlem"** ile sonuçlandırılır.  Ürünlerin ileri bir işleme tâbi tutulmak üzere ithal edilmek istenmesi durumunda, ithaline ancak bahse konu işlemi gerçekleştiren firmanın **imalatçı olması** durumunda izin verilmesi gerekmektedir. Bu minvalde, firmalar tarafından yapılan ileri işlem taleplerinin uygun görülebilmesi için firmanın imalatçı olduğunun, kapasite raporunun, sanayi sicil belgesinin ve varsa üretime ve nihai ürünlere ilişkin tanıtıcı belgelerin incelenmesi suretiyle TAREKS üzerinden tevsik edilmesi gerekmektedir.  Bu çerçevede, bir denetim işleminin **"Şartlı Kabul: İleri İşlem"** ile sonuçlandırılabilmesi için;  •         Denetim konusu edildiğinde ilgili teknik mevzuatına uygun olmayan ürünlerin yurtiçi edilmesinin ardından imalatçı tarafından, "montaj, paketleme, işleme veya etiketleme vb." ileri bir işlem yapılmak suretiyle ilgili uygunsuzluk ve/veya eksikliklerin giderilmesi,  •         Nihai ürünün, test, belgelendirme, işaretleme vb. uygunluk değerlendirme işlemlerinin tümünün, ileri işlemi gerçekleştiren üretici tarafından kendi adına yapılması veya yaptırılması,  •         Nihai ürünün bahse konu imalatçı adı ve markası altında piyasa arz edilmesi gerekmektedir,  •         Firmanın ilgili nihai ürünü üretip üretmediğinin kapasite raporundan doğrulanması gerekmektedir.  **5.6**     Geri gelen Eşyaya Yönelik Denetim Uygulaması  Ürünün, **geri gelen eşya** kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sistem üzerinden **"Şartlı Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu"** ile sonuçlandırılır.  **5.7**     Başvuru Belgelerinin Kontrolü  Başvuru konusu ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya TSE’ye sunulan bilgi ve belgelerin ilgili teknik mevzuatın gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir.  **5.7.1**    Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Ek Süreler  Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda (firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı taşımadığına kanaat getirilmesi halinde), ürüne ait belgelerin firma tarafından 120 günlük ek süre içerisinde tamamlanması istenilir.  Verilen ek süre ile bu ek süre zarfında talep edilen belgelerin sunulmaması durumunda denetimin "red" ile sonuçlandırılacağına dair bir mesaj TSE tarafından kullanıcıya iletilir.  **5.7.2**    Tip Onay Belgesine İlişkin Hususlar  Tip Onay Belgesi, tekerlekli araçlar ile bu araçlarda kullanılan bazı Akşamların, Yönetmelikler (Direktifler) ve Teknik Düzenlemelere (Regülasyonlar) göre uygunluğunun onaylandığını gösterir belgedir. Firmalarca sunulan tip onay belgelerinin ilgili regülasyonlara taraf ülkelerce düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir. Tip onay belgesinde ürünün tabi olduğu ilgili regülasyona ilişkin bilgi bulunması gerekmektedir.  BM/AEK’nm [**https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html**](https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html) internet adresinde yer alan güncel Status of the 1958 Agreement (and of the annexed regulations) dokümanı ve ilgili Regülasyonların metinleri denetimlerde esas alınır. Uygulamada 1958 Cenevre Andîaşması hükümleri geçerlidir.  **5.7.3**    İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler  İthalat denetimi kapsamında sunulan belgenin doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda, belgenin doğruluğu belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesi üzerinden araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa  geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. İlgili kuruluştan istenen bilginin 20 gün içerisinde gönderilmemesi durumunda denetim başvurusu mevcut bilgi ve belgeye göre sonuçlandırılır.  Bu şekilde belgenin doğru olmadığının anlaşılması halinde, belgenin yenilenmesi talep edilmeden başvuru Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır. Keyfiyet firmanın risk değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere Bakanlığa bildirilir.  TSE’ye yönlendirilen ithalat denetimi başvurusu muhteviyatı ürünlere ilişkin denetim her bir kalem için ayrı ayrı yapılır. Kalemlerden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat yapıldığından veya doğruluğundan şüphe duyulan bir işlem yapıldığının anlaşılması durumunda, yalnızca şüphe duyulan kalem veya kalemler için yukarıda yer alan hükümlere İstinaden işlem yapılır, diğer kalem veya kalemlerin denetimi ilgili teknik mevzuatına uygunluk açısından tamamlanır.  **1.**    İŞARETLEME KONTROLÜ  **1.1**    Uygunluk İşaretinin Kontrolü  Ürünün taşıması gereken uygunluk işaretinin (E veya e), ilgili Regülasyonlarm/Yönetmeliklerin hükümlerine uygun olarak üründe bulunup bulunmadığı kontrol edilir.  Tablodaki regülasyonlar kapsamında denetimi yapılacak bütün ürünlerde marka adının ya da işaretinin ve E/e işaretinin bulunması zorunludur. Bu İşaretler okunaklı, silinmeyecek biçimde ve aksi belirtilmedikçe ürün üzerinde olmalıdır. E/e işareti boyut itibariyle kontrol edilmeyecek olup, e işaretinin ürün üzerinde bulunması yeterli görülmektedir.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Reg. No** | **İstisnai Düzenleme** | **Regülasyona Taraf Ülkeler** | **Regülasyonun**  **Başlangıç**  **Tarihi** | | **BM-AEK**  **30** |  | 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12,13,14,16,17,18,19, 20, 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30,31,32, 34,36,37,40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 62 | 01.04.1975  Son değişiklik: 15.03.1981 | | **BM-AEK**  **54** |  | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,16,17, 18,19,20, 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29,30,31,32, 34,36,37, 40, 42, 43,46,47,48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 62 | 01.03.1983 |  |  | | --- | |  |          |  | | --- | | 1,2, 3, 13,17, 25, 26, 50, 37 |  |  | | --- | | 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,12, 18, 19,20,21,23,24, 27, 29, 32, 34, 36,49, |  |  | | --- | | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24,25,26,27, 28, 29,30,31,32, 34, 36, 37,40, 42, 43, 45,46, 47, 48,49, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 62 |  |  | | --- | | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25,26, 27,28, 29, 30,, 32, 34, 36, 37, 40, 42,43, 45, 47,48,49, 50, 52, 54, 57, 60, 62 |  |  | | --- | | 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22,23,24,25,26,27, 28, 29, 30,31,32, 34, 36, 37, 40, 42,43, 45,46,47,48,49, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 62 |  |  | | --- | | 1,2,3, 12, 13, 21**,**22**,** 29, 30, 42, 43, 54, 56, |  |  | | --- | | 4, 5, 6, 14, 16, 23,24, 31,32, 45,46, 57, 60, |  |  | | --- | | 7, 8, 9, 17, 18, 25, 26, 34, 36, 48, 49, 62 |  |  | | --- | | 10**,** 11**,** 19,20, 27, 28, 37,40, 50, 52, |  |  | | --- | | 1,2, 3, 12,13, 21**,**22**,** 29, 30, 42, 43, 52, 54, |  |  | | --- | | 4, 5, 6, 14, 16, 23,24, 31,32, 45,46, 56, 57, |  |  | | --- | | 7, 8, 9, 17, 18, 25, 26, 34, 36, 47,48, 60, 62 |  |  | | --- | | 10**,**11**,** 19, 20, 27, 28, 37, 40, 49, 50, |  |  | | --- | | 1 2 3 12, 13, 21**,**22**,** 29, 30, |  |  | | --- | | 4, 5, 6, 14, 16, 23, 24, 31,32, |  |  | | --- | | 7, 8, 9, 17,18, 25, 26, 34, 36, |  |  | | --- | | 10**,** 11**,** 19, 20, 27, 28, 37,40, |  |  | | --- | | **BM-AEK**  **43** |  |  | | --- | | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12,13, 16, 17,18,19, 20,21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32, 34, 36, 37, 40,42, 43,45, 46, 47,48,49, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 62 |  |  | | --- | | 15.02.1981  Son değişiklik: 28.10.2011 |  |  | | --- | | **92/22/AT** |  |  | | --- | | 02.12.2001 |  |  | | --- | | **BM-AEK**  **23** |  |  | | --- | | 01.12.1971 |  |  | | --- | | İşaretlemeler lens ya da ana gövde üzerinde olmalıdır. |  |  | | --- | | 15.04.1996  Son değişiklik: 09.12.2010 |  |  | | --- | | **BM-AEK**  **98** |  |  | | --- | | 01.11.1963  Son değişiklik: 01.07.1985 |  |  | | --- | | **BM-AEK 3** |  |  | | --- | | 15.04.1964 |  |  | | --- | | **BM-AEK 4** |  |  | | --- | | 15.10.1967  Son değişiklik: 27.06.1987 |  |  | | --- | | **BM-AEK 6** |  |  | | --- | | 15.10.1967  Son değişiklik: 05.05.1991 |  |  | | --- | | **BM-AEK 7** |                                                                            |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | 42,43,44,45,46,47,48,49, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 62 |  | | BM-AEK  19 |  | 1,2,3,4, 5,6, 7, 8,9,10,11, 12,13, 14, 16, 17, 18,19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32, 34, 36,37, 40, 42,43,46,48,49,50, 52,54, 56, 57, 60,62 | 01.03.1971  Son değişiklik: 09.12.2010 | | BM-AEK  27 |  | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14,16, 17, 18,19,20, 21,22,23,24,25, 26,27,28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 42, 43,46,47,49, 50,52, 54,57, 60,62 | 15.09.1972  Son değişiklik: 09.10.2014 | | BM-AEK  31 | İşaretlemeler lensler üzerinde olmalıdır. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,12, 13,14, 16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 32, 34, 36, 37,42,45, 47, 48,49, 50, 52, 54, 57, 60, 62 | 01.05.1975  Son değişildik: 10.06.2014 | | BM-AEK  37 |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23,24, 25,26,27,28, 29,30,31,32, 34,36,37, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 62 | 01.02.1978  Son değişiklik: 01.06.1984 | | BM-AEK  38 |  | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23,24,25,26, 27, 28, 29,30,31,32, 34, 36,37, 40, 42, 43,45,46, 47,49, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 62 | 01.08.1978 | | BM-AEK  65 |  | 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 13, 14, 16, 17, 19, 20,22, 25, 26, 27,28, 30, 32, 36, 37, 40, 52, 54, 57, 60, 62 | 15.06.1986 | | BM-AEK  69 | İşaretlemeler plakanın retro reflektif alanında veya floresan alanında veya kenarında olmalıdır. | 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23,24,25,26, 27, 28, 29, 30,31,32, 34, 36, 37,40, 42,46, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 62 | 15.05.1987  Son değişiklik: 27.09.1997 | | BM-AEK  77 | İşaretlemeler ürünün ıç ya da dış yüzeyinde olmalıdır. | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 42, | 30.09.1988 |  |  | | --- | |  |        |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | 43,46,47,49,50,52,54,57, 60,62 |  | | BM-AEK  87 |  | 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8,9,11,12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 32, 34,36, 37,42,43,46, 48,49, 50, 52, 54, 57,60, 62 | 01.11.1990 | | BM-AEK  91 |  | 1,2,3,4, 5,6,7, 8,9,10, 11, 12,13, 14, 16,17,18, 19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28, 29, 30, 32, 34, 36, 37,40,42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 57, 60, 62 | 15.10.1993 | | BM-AEK  99 |  | 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 42, 43,45,47,49, 50, 52, 54, 57, 60, 62 | 15.04.1996 | | BM-AEK  104 |  | 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9,10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32, 34,35,36,37, 39, 40,42, 43,46, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62 | 15.01.1998 | | BM-AEK  112 | İşaretlemeler lens ya da ana gövde üzerinde olmalıdır. | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12,13,14,16,17,18,19,20, 21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32, 34, 35,36, 37, 39, 40, 42, 43,45,46, 47,49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62 | 21.09.2001  Son değişiklik: 09.12.2010 | | BM-AEK  119 |  | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32, 34,35, 36, 37, 39, 40, 42, 43,46, 47,48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62 | 06.04.2005  Son değişiklik: 23.06.2011 | | BM-AEK  123 | İşaretlemeler lens ya da ana gövde üzerinde olmalıdır. (Lenslerde işaretleme yoksa işaretlemeler parçada ışık yayan yüzeyinden ayrı olmayacak şekilde içinde veya dışında olabilir.) | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12,13, 14,16,17,18,19,20, 21,22, 23,24, 25, 26,27,28, 29, 30,31,32, 34, 36,37, 39, 40, 42, 43, 46,47, 48, 49, 50, 51,52, 54, 56, 57, 58, 60, 62 | 02.02.2007  Son değişiklik: 09.12.2010 |  |  | | --- | |  |        |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **BM-AEK**  **28** | Model ticari adı ve/veya numarası bulunmalıdır. | **1,2, 3,4,5, 6, 7, 8,9,10,11, 12,13,14, 16, 17,18,19,20, 21,22, 23,24,25,26,27, 28, 29,30,31,32,34,**36,37,**40,** 42, **43, 46,**49, 50, **52, 54,** 56, **57,** 60, 62 | 15.01.1973 | | **70/388/AT** | İşaretlemeler gövde üzerinde olmalıdır. | 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,11,12, 13, 17, 18, 19, 20,21,23,24, 25,26, 27, 29, 32, 34,36, 49, 50,37 | 01.05.1999 | | **BM-AEK**  **67** | Aksamm sınıfı ve metal olmayan parçalar için üretim ayı ve yılı belirtilmelidir.  Ticari adı veya üreticisinin  işaretlemesi bulunmalıdır. | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 42, 46, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 62 | 01.06.1987  Son değişiklik: 13.11.1999 | | **BM-AEK**  **44** | İşaretlemeler okunaklı, silinmeyecek ve kolayca çıkarılamayacak etiket şeklinde olmalıdır.  Üreticinin adı, işareti veya markası ve üretim yılı belirtilmelidir. | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 46, 49, 50, 52, 54, 57, 60, 62 | 01.02.1981  Son değişiklik: 23.06.2005 | | **BM-AEK**  **129** | İşaretlemeler okunaklı, silinmeyecek ve kolayca çıkarılamayacak etiket şeklinde olmalıdır.  Üreticinin adı, işareti veya markası ve üretim yılı belirtilmelidir. | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22,23,24, 25,26, 27, 28, 29,30,31,32, 34,35,36, 37, 39,40,42, 43,46, 47, 48, 49, 50,51,52, 53, 54,56, 57,58, 60, 62 | 09.07.2013  Son değişiklik: 22.06.2017 |  |  | | --- | |  |       E işareti, bir daire içinde "E" harfi ve yanında tip onayını vermiş oîan üİkeye mahsus işaret iie gösterilir. E işareti onay numarasıyla birlikte yazılmalıdır. Örnek E işareti aşağıda yer almaktadır.  Yukarıdaki aksam tip onayı işareti söz konusu parçanın 022439 onay numarası ile Hollanda ’da (E4) onaylanmış olduğunu göstermektedir. Onay numarasının ilk iki rakamı (02) bu parçanın ilgili yönetmeliğin 2 numaralı değişiklik serisine göre onaylandığını belirtmektedir.  Onay numarası ve ek sembo! daireye yakın yerleştirilmelidir Onay numarası ve ek semboller "E" nin üstünde veya altında veya bu işaretin sol veya sağında olabilmektedir\* Onay numarasının rakamları "E" ile aynı tarafta ve doğrultuda olmalıdır. Herhangi bir karışıklığı önlemek amacıyla, Romen rakamlarının onay numaralan olarak kullanılmasından kaçınılmalıdır.  e işareti, bir dikdörtgen içinde "e" harfi ve yanında tip onayını vermiş olan ülkeye mahsus işaret ile gösterilir. Bu dikdörtgenin hemen yakınındaki bir yere, prototip için tamamlanmış onay sertifikasının numarasına tekabül eden tip onay numarası yazılır. Örnek e işareti aşağıda yer almaktadır.  2a  3  Yukarıdaki aksam tip onayı işareti söz konusu parçanın 2439 onay numarası ile Almanya ’da (el) onaylanmış olduğunu göstermektedir**,** îlk iki rakam (00) bu parçanın yönetmeliğin ilk versiyonuna göre onaylandığım göstermektedir.  6.2. Ürünlere İlişkin Münferit Esaslar  **6.2.1**     Regülasyonlann Uygulama Tarihi  Regülasyonun yürürlük tarihinden önce üretilen araçlarda kullanılmak üzere ithal edilen ürünlerde denetimler söz konusu ürünlerin üretim tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.    **7.1**    Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olması  Fiili denetim sonucunda ilgili teknik mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda başvuru "Kabul: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır bunun üzerine sistem ürünün İthal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasını oluşturur.  **7.2**    Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olmaması  Ürünün teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi, belirtilen süre içinde firmanın ek süre talep etmemesi veya verilen süreye rağmen talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi İçinde TSE’ye sunulamaması durumlarında, başvuru sistem üzerinden "Red: Denetleme Sonucu" İle sonuçlandırılır ve denetimin sonucu TAREKS’te beyan edilir. Keyfiyet red sebebini içeren bir yazıyla gümrük idaresine (ek-1) bildirilir ve söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.  TSE tarafından uygunsuzlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına ilişkin uygunsuzluk sebepleri, şartlı kabule gerekçe olan eksiklikler ve bunlara ilişkin diğer denetmen notları, **"Belirlenen Eksiklik/Denetmen Notu"** başlığı altına eklenir. Bu yolla Bakanlık söz konusu bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.  **7.3**    Firmaların Denetimin "Red" İle Sonuçlandırılmasına İlişkin Taleplerinin Değerlend irilmesi  Firmaların başvurunun "red" ile sonuçlandırılmasını talep etmesi halinde ise, başvurunun "Red: Denetleme sonucu" ile kapatılmasının, bahse konu ürünler için tekrar denetim başvurusu yapılamayacağı hususu da dâhil olmak üzere, sonuçları hususunda firmalara bilgi verilerek başvurunun red ile sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı taleplerinin alınması gerekmektedir.  **7.4**    Firmaların, Denetimi Red île Sonuçlanan Ürünler İçin Yeniden Değerlendirme Talepleri  Belgelerin zamanında sunulamaması ve başvurunun red ile sonuçlandırılması talepleri nedeniyle red ile sonuçlandırılan başvurular hakkında ilgili ithalatçı tarafından eksikliklerin giderildiğine dair TSE’ye başvuru yapılması durumunda, bu başvuruların değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucunda bir defaya mahsus olmak üzere ilgili başvuru tekrar denetime açılabilecektir. Yemden denetime açılan başvurularda sunulacak belgelerin Rehberde belirtilen hususlara uygun olması icap etmektedir. Ayrıca yeniden denetime açılan başvurular kapsamında 120 gün ek süre verilmeyecek, ithalatçının eksik olan belgesini ivedilikle sunması istenecektir.  Bununla birlikte, işaretleme eksikliği sebebiyle red ile sonuçlanan başvurular için yeniden başvuru yapılması mümkün bulunmamakta olup, ilgili İthalatçıların bu yöndeki taleplerinin dikkate alınmaması gerekmektedir.  **7.5**    Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri  Yapılan denetimler sonucunda ilgili teknik mevzuatına uygunsuz ve/veya güvensiz bulunan ürünlerin firmalarca başka ülkelere transit olarak ihraç edilmek istenmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin üçüncü maddesinin (c) bendi uyarınca Ekonomi Bakanlığının uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu durumdaki firmaların Bakanlığa    yazılı olarak başvurmaları; başvurularında ürünün transit olarak gönderileceği ülkeyi bildirmeleri, ürünün ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunu beyan etmeleri ve Ek-2’de yer alan tabloyu doldurmaları gerekmektedir.  Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ve/veya güvensiz ürünlerin, TSE’ye bağlı farklı Gözetim ve Muayene Müdürlüklerinde, tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle, ilgili firma ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu olmaları ihtimaline karşı yapılacak işlemlerde azami hassasiyet gösterilmesi ve bahse konu ürünlere ilişkin olduğundan şüphe duyulan başvurular hakkında Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.  **7.6**    Dosyaların Arşivlenmesi  İthalatçı firmalar tarafından TAREKS üzerinden başvuru yapabilmek üzere ilgili Tebliğe istinaden firma ve kullanıcı yetkilendirme işlemleri için sunulan belgeler ile başvuru belgelerinin sistemden yüklenememesi durumunda, sunulan bilgi ve belgeler ilgili dosyasında arşivlenir. Bu tür başvurularla ilgili belgelerin alındığı ve dosyalandığı Denetmen tarafından TAREKS’e not düşülür.  BÖLÜM m  **8.**    GEÇİCİ İTHALAT  Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleşen ürünlerin daha sonraki aşamalarda kati ithalata dönüşmesi halinde, söz konusu ürünler için ilgili Tebliğde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri uygulanır. Söz konusu ürünlerin, ithalat denetimi için başvuru yapılan İlin sınırları dışında olması halinde, ürün güvenliği denetimleri öncelikle belge üzerinde gerçekleştirilir. Ancak, belge kontrolü İle ürünün güvenliği konusunda emin olunamadığı durumda fiziki denetim de yapılır. Bu kapsamda yapılan başvurular ve denetimler hakkında Bakanlığa bilgi verilir.  **9.**    KAÇAKÇILIK  27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca; kaçakçılık fiilleri arasında yer alan işlemlerde bulunan firmaların tespiti halinde, konu İvedilikle Bakanlığa iletilir.  **10.**    DENETİM SONUÇLARINA İTİRAZ  İthalatçı firmaların, uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz etmeleri durumunda, söz konusu itirazlar gerekli görülmesi durumunda değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir.  TAREKS tarafından teste yönlendirilen ürünler için test sonucuna itiraz edilmesi halinde firmanın talebi doğrultusunda şahit numune üzerinden test tekrarı yapılır. Şahit numune bulunmaması durumunda ise aynı partiden başka bir numune alınarak işlem yapılması gerekmektedir. Bu durumda ikinci testin sonucu nihai karar olarak kabul edilir.    **11.**      BİLDİRİMLER  Denetim işlemleri "Şartlı Kabul" ile sonuçlanan firmalara ve ithal etmek istedikleri ürünlere ilişkin bilgiler Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) üzerinden ilgili Yetkili Kuruluşa iletilir.    EK-1: UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili Gümrük İdaresine)  İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE  .........  firması tarafından ithal edilmek istenen ve aşağıda bilgileri yer alan  ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır.  Bilgileri ve gereğini arz ederim.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Belge Cinsi** | **Belge Tarihi** | **Belge No** | **GTİP** | **Fatura Tarihi** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | **Fatura No** | **Model Numarası** | **Miktar** |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | --- | |  |         EK-2 TABLO ÖRNEĞİ   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TRANSİT TALEBİ KONUSU ÜRÜNLER   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Firma Vergi Numarası | TAREKS  Başvurusu | Antrepo  Beyannamesi Tarihi | Antrepo  Beyannamesi Sayısı | GTİP/Ürün Cinsi | ADET/ÇİFT | |  | A..... | *JJ..* |  |  |  | |      |  | | --- | |  | | | | İlgili Mevzuatları Göster | | |  | | --- | |  | | | Bu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı/Değiştirdiği Mevzuatları Göster | | |  | | --- | |  | | | |

